Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ОФИС
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Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-ОФИС» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии ОФИС предназначены для освещения внутренних помещений (ОФИС) различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Светильники соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора для общеобразовательных учреждений (письмо Зам. министра энергетики ИА-6999/04 от 04.07.2016).

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200);  
Класс пылевлагозащиты: IP40, IP54, IP65;
Материал/Тип светорассеивателя: ПСП –полистирол прозрачный, 
ПСО – полистирол опаловый; ПКО – поликарбонат опаловый
Производитель источника питания: ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» или полный аналог, 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания и т. д.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ОФИС»
	Цветовая температура
	3000К, 4000К, 5000К, 6000К

	Напряжение питания
	176..264В

	Частота питающей сети
	50Гц

	Коэффициент мощности
	0,98

	Степень защиты
	IP40

	Температура эксплуатации
	от -45 до +55 0C

	Индекс цветопередачи CRI
	80, 90, 97

	Уровень пульсаций светового потока
	менее 3%

	Габаритная яркость
	не превышает 5000 кд/м2

	Срок службы светодиодного модуля
	100 000 часов

	Равномерность распределения яркости по вых. окну
	по ГОСТ 54350-2015

	Производитель светодиодов
	OSRAM

	Вид климатического исполнения
	УХЛ-1

	Материал корпуса
	сталь

	Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
	I

	Срок гарантийного обслуживания
	36 месяцев



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
	
№
	
Наименование
металлический корпус
	Мощность, Вт
	Свет.
поток, лм
	Размеры
Д х Ш х В, мм
	Вес, 
кг

	1
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-10.X.Д.IP40-595х120.ПСП.ЭК.0
	10
	1 423  
	595 x 595 x 40
	1

	2
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-10.X.Д.IP40-595х120.ПСО.ЭК.0
	10
	1 349  
	595 x 120 x 40
	1

	3
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-20.X.Д.IP40-595х295.ПСП.ЭК.0
	19
	2 703  
	595 x 295 x 40
	1,2

	4
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-20.X.Д.IP40-595х295.ПСО.ЭК.0
	19
	2 564  
	595 x 295 x 40
	1,2

	5
	ЭКОЭЛ-ОФИС v2-25.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0
	26
	3230
	595 x 595 x 40
	2.8

	6
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0
	35
	4 980  
	595 x 595 x 40
	3,2

	7
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0
	35
	4 723  
	595 x 595 x 40
	2.8

	8
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.Ra90
	32
	3960  
	595 x 595 x 40
	3,2

	9
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.Ra90
	32
	3560  
	595 x 595 x 40
	2.8

	10
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.Ra97
	35
	3400  
	595 x 595 x 40
	3,2

	11
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.4К.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.Ra97
	35
	3740  
	595 x 595 x 40
	2.8

	12
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0
	35
	4 980  
	1200 x 180 x 40
	3,2

	13
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0
	35
	4 723  
	1200 x 180 x 40
	2.8

	14
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0
	40
	5 691  
	595 x 595 x 40
	3,2

	15
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0
	40
	5 397  
	595 x 595 x 40
	2.8

	16
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0
	40
	5 691  
	1200 x 180 x 40
	3,2

	17
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0
	40
	5 397  
	1200 x 180 x 40
	2.8

	18
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-45.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0
	45
	6 403  
	595 x 595 x 40
	3,2

	19
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-45.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0
	45
	6 072  
	595 x 595 x 40
	2.8

	20
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-595х595.ПСП.ЭК.0
	58
	8 253  
	595 x 595 x 40
	3,4

	21
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-595х595.ПСО.ЭК.0
	58
	7 826  
	595 x 595 x 40
	3,2

	23
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-1200х180.ПСП.ЭК.0
	58
	8 253  
	1200 x 180 x 40
	3,3

	24
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP40-1200х180.ПСО.ЭК.0
	58
	7 826  
	1200 x 180 x 40
	3,2

	
	IP54
	 
	 
	 
	 

	25
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0
	37
	5 265  
	595 x 595 x 40
	3,5

	26
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0
	37
	4 992  
	595 x 595 x 40
	3,5

	27
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0
	37
	5 265  
	595 x 595 x 40
	3,5

	28
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-40.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0
	37
	4 992  
	595 x 595 x 40
	3,5

	29
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0
	58
	8 253  
	595 x 595 x 40
	3,7

	30
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-60.X.Д.IP54-595х595.ПСО.ЭК.0
	58
	7 826  
	595 x 595 x 40
	3,7

	
	пластиковый корпус
	 
	 
	 
	 

	31
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP65-595х595х50.ПСП.ЭК.PL
	35
	4980  
	595 x 595 x 50
	0,9

	32
	ЭКОЭЛ -ОФИС v2-35.X.Д.IP65-595х595х50.ПСО.ЭК.PL
	35
	4723  
	595 x 595 x 50
	0,9



7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.
7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.
7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.
7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.
8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.


9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.
	L
	– фаза, коричневый провод;

	N
	– нейтраль, синий провод;

	РЕ
	– заземление, желто-зеленый;


10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.
10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке. 

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник светодиодный уличный ЭКОЭЛ-ОФИС
Паспорт – 1 шт.
Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ
Светильники серии ЭКОЭЛ -ОФИС экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

	
	Дата изготовления:


Штамп ОТК









Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.
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