Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-СТРИТ
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»
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Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-СТРИТ» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники светодиодные уличные предназначены для освещения дорог и улиц, площадей и т.п. Светильники обладают высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды. 

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА
	ЭКОЭЛ -СТРИТ
	100.
	5К.
	Д.
	IP67 -
	670.
	ПКП.
	ЭК.
	0

	Серия «Уличный»
	Индекс мощности
	Цветовая
температура:
	Тип диаграммы:
	Степень
защиты
	Длина корпуса
	Материал/Тип
светорассеива-теля.
	Источник 
питания
	Доп.
индекс



4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200), Ш – широкая;
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: ПКП – прозрачный поликарбонат, 
ПММА – полиметилметакрилат;
Производитель источника питания: MW – Mean Well или полный аналог,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ» и др. 
Дополнительные индексы: DIM - диммируемый
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
	Наименование
	Мощность, Вт
	Световой
	Размеры
	Вес, 

	
	
	поток, лм
	Д х Ш х В, мм
	кг

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-20.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0
	20
	2 325
	370х95х128
	1,4

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-30.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0
	30
	4 650
	370х95х128
	1,9

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-50.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.0
	50
	7 750
	370х95х128
	3

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-100.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0
	100
	15 550
	540х95х128
	2,2

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-150.5К.Д.IP67-770.ПКП.MW.0
	150
	23 250
	770х95х128
	3,4

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-200.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0
	200
	31 000
	540х195х128
	1,9

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-250.5К.Д.IP67-540.ПКП.MW.0
	250
	38 750
	540х195х128
	3,3

	ЭКОЭЛ-СТРИТ v2-300.5К.Д.IP67-770.ПКП.MW.0
	300
	 46 500
	770х195х128
	4,4

	 
	 
	 
	
	

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-50.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0
	50
	7 850
	370 x 95 x 128
	1,5

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-70.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0
	70
	10 990
	370 x 95 x 128
	2

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-100.5К.Ш.IP67-670.0.MW.0
	100
	16 040
	670 x 95 x 128
	3

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-100.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0
	100
	16 040
	370x 195 x 128
	3,2

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-150.5К.Ш.IP67-820.0.MW.0
	150
	23 500
	820 x 95 x 128
	3,4

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-150.5К.Ш.IP67-370.0.MW.0
	150
	23 050
	370 x 295 x 128
	3,7

	ЭКОЭЛ-СТРИТ-200.5К.Ш.IP67-670.0.MW.0
	200
	31400
	670 x195 x 128
	5


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «СТРИТ»
	Цветовая температура
	3000К, 4000К, 5000К, 6000К

	Напряжение питания
	110-305 В 

	Частота питающей сети
	50Гц

	Коэффициент мощности
	0,98

	Степень защиты
	IP67

	Температура эксплуатации
	от -45 до +55 0C 
[bookmark: _GoBack](от -60 до +60 опционально)

	Индекс цветопередачи CRI
	80

	Уровень пульсаций светового потока
	не более 3%

	Срок службы светодиодного модуля
	100 000 часов

	Производитель светодиодов
	OSRAM, Refond

	Вид климатического исполнения
	УХЛ-1

	Материал корпуса
	алюминий

	Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
	I



7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.
7.2 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.
7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.
7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.
8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 При этом обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал провод L (фазу). 
9.4 Установите и закрепите светильник.
	L
	– фаза, коричневый провод;

	N
	– нейтраль, синий провод;

	РЕ
	– заземление, желто-зеленый;





ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием брака и приложенными к нему фотографиями дефектного изделия.
10.5 Изделие, направляемое на ремонт должно быть очищено от загрязнений и помещено в упаковку обеспечивающую сохранность при транспортировке. 

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-СТРИТ» -1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка -1шт.

[bookmark: _Hlk92874024]12. УТИЛИЗАЦИЯ
12.1 Утилизация изделия в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.
12.2 Содержание благородных металлов: нет

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

	
	Дата изготовлен.:


Штамп ОТК
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