Паспорт на изделие серии
ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4
Светильник светодиодный
ТУ 27.40.39-023-20733682-2023
ООО «ЭКОЭЛ»
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Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии 
«ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Светильники серии «ЛИНИЯ 4» предназначены для общего освещения помещений различных типов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА
	ЭКОЭЛ 
- ЛИНИЯ 4
	40.
	5К
	Д.
	IP65 -
	1000.
	ПСП.
	ЭК.
	БАП

	Серия
	Индекс мощности
	Цветовая
температура
	Тип диаграммы
	Степень
защиты
	Длина корпуса
	Материал/Тип
светорассеива-теля.
	Источник 
питания
	Доп.
индекс
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ
Цветовая температура: 4К – 4000К, 5К – 5000К;
Тип диаграммы: Д – косинусная (1200); 
Класс пылевлагозащиты: IP65;
Материал/Тип светорассеивателя: ПКП –поликарбонат прозрачный, 
ПСП – полистирол призматический прозрачный; ПКО – поликарбонат опал, ПСО- полистирол опал.
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ЛИНИЯ 4»
	Цветовая температура
	3000К, 4000К, 5000К, 6000К

	Напряжение питания
	176..264В

	Частота питающей сети
	50Гц

	Коэффициент мощности
	0,9

	Степень защиты
	IP54, IP65 (см. на этикетке)

	Температура эксплуатации
	от -45 до +55 0C

	Индекс цветопередачи CRI
	80

	Уровень пульсаций светового потока
	менее 3%

	Срок службы светодиодного модуля
	100 000 часов

	Вид климатического исполнения
	УХЛ-1

	Материал корпуса
	алюминий, пластик

	Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
	I

	Срок гарантийного обслуживания
	36 месяцев




6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
	Наименование
	W
	Lm
	Дл
	Ш
	В
	кг

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-10.5К.Д.IPХХ-300.ПСП.ЭК.0
	10
	900
	300
	50
	65
	0,5 

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д.IPХХ-300.ПСП.ЭК.0
	20
	1800
	300
	50
	65
	0,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д. IPХХ -500.ПСП.ЭК.0
	23
	1800
	500
	50
	65
	0,7

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -500.ПСП.ЭК.0
	30
	2400
	500
	50
	65
	0,7

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0
	30
	2400
	1000
	50
	65
	1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-40.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0
	40
	3600
	1000
	50
	65
	 1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1000.ПСП.ЭК.0
	78
	7200
	1000
	50
	65
	1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-60.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0
	54
	5400
	1500
	50
	65
	1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0
	82
	7380
	1500
	50
	65
	1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-100.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0
	105
	9450
	1500
	50
	65
	 1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-120.5К.Д. IPХХ -1500.ПСП.ЭК.0
	120
	10800
	1500
	50
	65
	 1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-10.5К.Д.IPХХ-300.ПСО.ЭК.0
	10
	850
	300
	50
	65
	0,5 

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д.IPХХ-300.ПСО.ЭК.0
	20
	1700
	300
	50
	65
	0,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-20.5К.Д. IPХХ -500.ПСО.ЭК.0
	23
	1950
	500
	50
	65
	0,7

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -500.ПСО.ЭК.0
	30
	2550
	500
	50
	65
	0,7

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-30.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0
	30
	2550
	1000
	50
	65
	1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-40.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0
	40
	3400
	1000
	50
	65
	 1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1000.ПСО.ЭК.0
	78
	6800
	1000
	50
	65
	1,2

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-60.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0
	54
	4600
	1500
	50
	65
	1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-80.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0
	82
	6800
	1500
	50
	65
	1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-100.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0
	105
	8900
	1500
	50
	65
	 1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-120.5К.Д. IPХХ -1500.ПСО.ЭК.0
	120
	10200
	1500
	50
	65
	 1,5

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-50.5К.Г90. IPХХ -800.ПКП.ЭК.0
	50
	5000
	800
	50
	65
	 0,8

	ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-50.5К.Г90. IPХХ -1200.ПКП.ЭК.0
	50
	5000
	1000
	50
	65
	 1,2

	
	
	
	
	
	
	

	Крепление (дополнительно):
	 
	
	 
	 
	
	 

	крепление ЛИНИЯ-ПРОМ (кронштейн Г-обр.)
	 
	
	 
	 
	
	 

	крепление Трос 2м с регулировкой высоты (серебро)
	 
	
	 
	 
	
	 

	крепление Трос 2м с регулировкой высоты (черный)
	 
	
	 
	 
	
	 



7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.
7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.
7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.
7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.
8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.
ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.
	L
	– фаза, коричневый провод;

	N
	– нейтраль, синий провод;

	РЕ
	– заземление, желто-зеленый;


10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.
10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке. 
11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник светодиодный уличный ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4
Паспорт – 1 шт.
Упаковка -1шт.
12. УТИЛИЗАЦИЯ
Светильники серии ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4 экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023

	
	Дата изготовления:


Штамп ОТК



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара.
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