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Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЭЛ»
Адрес: Россия, 248031, г. Калуга, ул. Дальняя д.9. 
Телефон +7 (495) 668-12-35, www.ecoel-svet.ru, sale@ecoel-svet.ru

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «ЭКОЭЛ-ОМЕГА» (далее светильник). Паспорт позволяет ознакомиться со светильниками и их техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безопасную и бесперебойную работу изделия.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники серии ОМЕГА предназначены для освещения промышленных, транспортно-логистических, торговых и спортивных объектов. Светильники обладают высокой светоотдачей, низким энергопотреблением, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды. 

3. РАСШИФРОВКА ИНФОРМАЦИИ В НАИМЕНОВАНИИ МОДЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА
	ЭКОЭЛ -ОМЕГА -
	100.
	5К.
	Д.
	IP67 -
	540.
	0
	ЭК.
	0

	Серия
	Индекс мощности
	Цветовая
температура:
	Тип диаграммы:
	Степень
защиты
	Длина корпуса
	Материал/Тип
светорассеива-теля.
	Источник 
питания
	Доп.
индекс



4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ

Цветовая температура: 3К – 3000К, 4К – 4000К, 5К – 5000К, 6К – 6000К;
Тип диаграммы: К30– концентрированная 300, Г60 – глубокая 600, 
Г90 – глубокая (900), Г70х30 – глубокая 70x300, Д – косинусная 1200,  
Класс пылевлагозащиты: IP67;
Материал/Тип светорассеивателя: ПММА – полиметилметакрилат;
Производитель источника питания: MW – Mean Well или полный аналог,  ЭК – ООО «ЭКОЭЛ». 
Дополнительные индексы: DIM – диммируемый, БАП – блок аварийного питания, и т.д.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩИЕ ДЛЯ СЕРИИ «ОМЕГА»
	Цветовая температура
	2700К, 4000К, 5000К, 6000К

	Напряжение питания
	110-305 В (176-264В для ЭК)

	Частота питающей сети
	50Гц

	Коэффициент мощности
	0,98

	Степень защиты
	IP67

	Температура эксплуатации
	от -45 до +55 0C

	Индекс цветопередачи CRI
	80

	Уровень пульсаций светового потока
	менее 1%

	Срок службы светодиодного модуля
	100 000 часов

	Производитель светодиодов
	OSRAM

	Вид климатического исполнения
	УХЛ-1

	Материал корпуса
	алюминий

	Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017
	I

	
	




6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

	 
	Мощность, Вт
	Свет.
	Размеры
	Вес, 

	
	
	поток, лм
	Д х Ш х В, мм
	кг

	ЭКОЭЛ-ОМЕГА v2-50.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	50
	6840
	370*95*135
	1,4

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-60.Х.Y.IP67-885.0.MW.0
	60
	9600
	885*95*135
	3,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-80.Х.Y.IP67-885.0.MW.0
	80
	12800
	885*95*135
	3,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-100.Х.Y.IP67-540.0.MW.0
	100
	13680
	540*95*135
	2,0

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-100.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	100
	13680
	370*195*135
	2,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-150.Х.Y.IP67-770.0.MW.0
	150
	20520
	770*95*135
	3,4

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-150.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	150
	20520
	370*295*135
	3,6

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-200.Х.Y.IP67-540.0.MW.0
	200
	27360
	540*195*135
	4,5

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-200.Х.Y.IP67-1060.0.MW.0
	200
	27360
	1060*95*135
	3,8

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-300.Х.Y.IP67-540.0.MW.0
	300
	41040
	540*195*135
	6,7

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-400.Х.Y.IP67-540.0.MW.0
	400
	54715
	770*395*135
	8,9

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-450.Х.Y.IP67-770.0.MW.0
	450
	61200
	540*295*135
	10,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА v2-500.Х.Y.IP67-540.0.MW.0
	500
	68395
	540*495*135
	11,1

	
	
	
	
	

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-50.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	50
	7600
	370*95*135
	1,9

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-70.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	70
	10710
	370*95*135
	1,9

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-80.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	80
	12240
	670*95*135
	2,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-100.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	100
	15200
	670*95*135
	2,2

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-820.0.MW.0
	150
	22800
	820*95*135
	3,4

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-370.0.MW.0
	150
	22800
	370*295*135
	3,4

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-150.Х.Y.IP67-670.0.UPT.0
	150
	[bookmark: _GoBack]24000
	670*195*135
	4,5

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-200.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	200
	30400
	670*195*135
	4,5

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-300.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	300
	45600
	670*295*135
	7

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-400.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	400
	60800
	670*395*135
	9

	ЭКОЭЛ -ОМЕГА-500.Х.Y.IP67-670.0.MW.0
	500
	74500
	670*495*135
	11


Х- цветовая температура, может быть 2700К, 4000К, 5000К, 6000К (в стандартном исполнении -5000К)
Y- кривая силы света (КСС) может быть: 15, 30, 30х70, 60, 90 или Д120 градусов
Световой поток представлен согласно образца КСС Д 5000К

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.
7.2 ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления, в противном случае возможна поломка прибора и отказ в гарантийном обслуживании.
7.3 Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.
7.4 Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.


ВНИМАНИЕ! 
Нарушение правил монтажа и эксплуатации может привести к утрате гарантии.



8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Установку и очистку светильника производить только при выключенном питании.
8.2 Светильники выполнены по первому классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
9.1 Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.
9.2 Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника.
9.3 Обратите особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал фазовый 
провод L. 
9.4 Установите и закрепите светильник.
	L
	– фаза, коричневый провод;

	N
	– нейтраль, синий провод;

	РЕ
	– заземление, желто-зеленый;


10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
10.2 Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
10.3 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя изделий в течение 3х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствия механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
10.4 В случае выхода из строя изделия, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан направить продавцу уведомление с описанием неисправности.
10.5 Направляемый на ремонт светильник должен быть очищен от внешних загрязнений и упакован для обеспечения сохранности при транспортировке. 

11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник светодиодный уличный «ЭКОЭЛ-ОМЕГА»-1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка -1шт.

12. УТИЛИЗАЦИЯ
Светильники ОМЕГА экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям 
ТУ 27.40.39-023.20733682.2023
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	Дата изготовления:
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства товара. 
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